**Схемы сертификации продукции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номерсхемы1) | Испытания в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) | Проверка производства (системы менеджмента качества) | Инспекционный контроль сертифицированной продукции (системы менеджмента качества) |
| 3c | Испытания образцов продукции | – | Испытания образцов продукции |
| 4с | Испытания образцов продукции | Анализ состояния производства | Испытания образцов продукции, анализ состояния производства |
| 5с2) | Испытания образцов продукции | Сертификация системы менеджмента качества | Испытания образцов продукции, контроль сертифицированной системы менеджмента качества |
| 6с | Испытания партии | – | – |
| 7с | Испытание каждого образца | – | – |
| 1) Схемы сертификации продукции соответствуют схемам, определенным в ГОСТ Р 53603.2) Схема сертификации 5с может применяться только после принятия соответствующих нормативных правовых актов по сертификации систем менеджмента качества в области использования атомной энергии.  |

Схемы сертификации **3с-5с** применяются в отношении выпускаемой продукции, когда заявителем является изготовитель продукции или лицо, выполняющее его функции.

Схемы [**6с**](http://internet.garant.ru/#/document/55170860/entry/66)**,**[**7с**](http://internet.garant.ru/#/document/55170860/entry/67) применяются в отношении отдельных партий или единиц продукции, когда заявителем является изготовитель продукции или лицо, выполняющее его функции, а также когда заявителем является продавец (не изготовитель).

**Схема сертификации 3с**

Схема сертификации 3с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания образцов, анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия при положительном решении, инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

**Схема сертификации 4с**

Схема сертификации 4с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания образцов, анализ состояния производства, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю сертификата соответствия при положительном решении, инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

**Схема сертификации 5с**

Схема сертификации 5с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания типовых образцов, оценку (сертификацию) системы качества, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю сертификата соответствия при положительном решении, инспекционный контроль за сертифицированной продукцией и системой качества.

**Схема сертификации 6с**

Схема сертификации 6с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания образцов для испытаний, анализ результатов испытаний, выдачу заявителю сертификата соответствия при положительном решении.

**Схема сертификации 7с**

Схема сертификации 7с включает операции подачи и рассмотрения заявки, испытания единицы продукции, анализ результатов испытаний, выдачу заявителю сертификата соответствия при положительном решении.